**GUAINA PEDONABILE FIBRORINFORZATO**

RESINA IMPERMEABILIZZANTE ELASTOMERICA

Impermeabilizzazione liquida fibrorinforzata a base di resina acrilica silanizzata in

dispersione acquosa. Ideale per le coperture ispezionabili (balconi e terrazzi)

soggette a pedonabilità e per superfici verticali perimetrali. Ha una elevata

elasticità e capacità di far ponte sulle fessure (crack bridging). Si consiglia

l’applicazione con tessuto in fibra di vetro (TFV225) per garantire uniformità degli

spessori applicati sulla superficie da impermeabilizzare ed aumentarne le prestazioni.

**Resa teorica:** 0,500 - 0,750 L/mq per mano a secondo del metodo applicativo

**Diluizione:** pronto all’uso